附件1-4

泵产品质量国家监督抽查结果

2018年共抽查了北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、广东、重庆、四川、云南、陕西、甘肃、宁夏等22个省、自治区、直辖市905家企业生产的1163批次泵产品。

本次抽查依据GB 10395.8-2006《农林拖拉机和机械 安全技术要求 第8部分：排灌泵和泵机组》、GB 10396-2006《农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则》、GB/T 25409-2010《小型潜水电泵》、GB/T 24674-2009《污水污物潜水电泵》、GB/T 2816-2014《井用潜水泵》、GB/T 2818-2014《井用潜水异步电动机》、JB/T 8645-2011《潜水螺杆泵》等标准的要求，对潜水电泵产品的过载保护、接地措施、绝缘电阻、电泵引出电缆、定子绕组耐电压、效率、规定点流量与扬程、功率因数、定子温升限值、电机内腔水（气）压试验、安全标志等11个项目进行了检验。依据GB 10395.8-2006《农林拖拉机和机械 安全技术要求 第8部分：排灌泵和泵机组》、JB/T 10483-2013《管道屏蔽电泵》、GB/T16907-2014《离心泵技术条件(Ⅰ类)》、GB/T 5656-2008《离心泵 技术条件(Ⅱ类)》、JB/T 8688-2013《塑料离心泵》、GB/T 3215-2007《石油、重化学和天然气工业用离心泵》、JB/T 8059-2008《高压锅炉给水泵 技术条件》、JB/T 7742-2013《磁力传动离心泵》等标准的要求，对地面泵产品的过载保护、接地措施、绝缘电阻、定子绕组耐电压、外露转动件防护、规定点效率、电泵输入功率和泵轴功率、定子温升限值、规定点流量和扬程、汽蚀余量、振动、噪声等12个项目进行了检验。

抽查发现有48批次产品不符合标准的规定，涉及到定子绕组耐电压、电泵引出电缆、绝缘电阻、外露转动件防护、安全标志、定子温升限值、接地措施、效率、汽蚀余量、功率因数、规定点流量与扬程项目。

另外，漯河市顺达水泵有限公司在本次国家监督抽查中拒检。

具体抽查结果见附表1-4。