附件1-3

机动车儿童乘员用约束系统产品质量国家监督抽查结果

2015年第二季度，共抽查了上海、江苏、浙江等3个省、直辖市17家企业生产的17批次机动车儿童乘员用约束系统产品。

本次抽查依据GB 27887-2011《机动车儿童乘员用约束系统》等标准的要求，对机动车儿童乘员用约束系统产品的在动态冲击下的乘员保护性能（一般要求、累计3ms胸部合成加速度、沿腹部朝向头部累计3ms胸部加速度、腹部侵入性、假人头部相对Cr点水平向前位移、假人头部相对Cr点垂直向上位移）、冲击后儿童安全带卡扣开启性能（带扣加载试验）等7个项目进行了检验。

本次抽查的17批次产品全部符合标准的规定。具体抽查结果见附表1-3。