附件1-21

滴灌带产品质量国家监督抽查结果

2016年第2批，共抽查了北京、天津、河北、内蒙古、辽宁、吉林、山东、甘肃、宁夏、新疆等10个省、自治区、直辖市70家企业生产的70批次滴灌带产品。

本次抽查依据GB/T 19812.1-2005《塑料节水灌溉器材 单翼迷宫式滴灌带》、GB/T 19812.3-2008《塑料节水灌溉器材 内镶式滴灌管、带》、GB/T 13021-1991《聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定 热失重法》等标准的要求，对滴灌带产品的外观、内径极限偏差、壁厚极限偏差、滴水孔/滴水口间距偏差、流量均匀度、抗堵塞性能、耐静水压试验/耐静水压性能、爆破压力、拉伸性能/耐拉拔性能、不透光性、炭黑含量等11个项目进行了检验。

抽查发现有30批次产品不符合标准的规定，涉及到拉伸性能、耐拉拔性能、炭黑含量、流量均匀度项目。具体抽查结果见附表1-21。