附件1-3

皮鞋产品质量国家监督抽查结果

2015年第三季度，共抽查了北京、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、重庆、四川等9个省、直辖市120家企业生产的120批次皮鞋产品。

本次抽查依据QB/T 1002-2005《皮鞋》、GB 28011-2011《鞋类钢勾心》等标准的要求，对皮鞋产品的剥离强度、耐磨性能、成鞋耐折性能、鞋跟结合力、鞋帮拉出强度、成型底鞋跟硬度、勾心硬度、勾心抗弯刚度等8个项目进行了检验。

抽查发现有5批次产品不符合标准的规定，涉及到耐磨性能、成鞋耐折性能、成型底鞋跟硬度、勾心抗弯刚度项目。具体抽查结果见附表1-3。