附件1-28

砂轮产品质量国家监督抽查结果

2017年第2批，共抽查了河北、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、广东等10个省、直辖市90家企业生产的90批次砂轮产品。

本次抽查依据GB2494-2014《固结磨具 安全要求》、 GB/T2485-2008《固结磨具 技术条件》、JB/T3715-2006《固结磨具 修磨用钹形砂轮》、JB/T4175-2006《固结磨具 纤维增强树脂切割砂轮》、JB/T7983-2013《固结磨具 螺栓紧固砂轮》等标准的要求，对砂轮产品的回转强度（安全速度检验转速、破裂速度检验转速）、孔径、静平衡、裂纹、黑心、哑声、硬度等8个项目进行了检验。

抽查发现有10批次产品不符合标准的规定，涉及到孔径、破裂速度检验转速项目。具体抽查结果见附表1-28。